ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ МЕДНЫЕ ТИПА А1М, А2М, А4М

Зажимы аппаратные медные предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.

Зажимы аппаратные медные типа А1М, А2М, А4М:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А1M-120-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А1M-120-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А1M-120-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 120 | 14,0 | 160 | 40 | 21 | 5 | 26 | 16 | 0,40 |

**Зажимы аппаратные прессуемые A1M-120-2**(с одним отверстием на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А1M-120-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=139) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А1M-150-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А1M-150-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А1M-150-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 150 | 15,8 | 160 | 40 | 23 | 5 | 28 | 18 | 0,45 |

**Зажимы аппаратные прессуемые A1M-150-2** (с одним отверстием на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А1M-150-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=140) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А1M-185-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А1M-185-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А1M-185-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 185 | 17,6 | 174 | 40 | 26 | 5 | 30 | 20 | 0,53 |

**Зажимы аппаратные прессуемые A1M-185-2**(с одним отверстием на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А1M-185-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=141) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А1M-240-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А1M-240-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А1M-240-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 240 | 19,9 | 185 | 60 | 29 | 8 | 34 | 22 | 0,85 |

**Зажимы аппаратные прессуемые A1M-240-2**(с одним отверстием на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А1M-240-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=142) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А1M-300-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А1M-300-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А1M-300-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 300 | 22,1 | 185 | 60 | 31 | 8 | 36 | 24 | 1,08 |

**Зажимы аппаратные прессуемые A1M-300-2** (с одним отверстием на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А1M-300-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=143) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А1M-35-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А1M-35-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А1M-35-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 35 | 7,5 | 132 | 30 | 13 | 4 | 16 | 10 | 0,15 |

**Зажимы аппаратные прессуемые A1M-35-2**(с одним отверстием на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А1M-35-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=144) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А1M-400-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А1M-400-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А1M-400-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 400 | 25,5 | 210 | 60 | 36 | 8 | 42 | 28 | 1,50 |

**Зажимы аппаратные прессуемые A1M-400-2**(с одним отверстием на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А1M-400-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=145) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А1M-50-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А1M-50-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А1M-50-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 50 | 9,0 | 132 | 40 | 15 | 4 | 18 | 11 | 0,19 |

**Зажимы аппаратные прессуемые A1M-50-2**(с одним отверстием на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А1M-50-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=146) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А1M-70-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А1M-70-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А1M-70-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 70 | 10,7 | 142 | 40 | 17 | 4 | 20 | 12 | 0,24 |

**Зажимы аппаратные прессуемые A1M-70-2**(с одним отверстием на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А1M-70-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=147) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А1M-95-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А1M-95-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А1M-95-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 95 | 12,6 | 146 | 40 | 19 | 5 | 23 | 14 | 0,32 |

**Зажимы аппаратные прессуемые A1M-95-2**(с одним отверстием на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А1M-95-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=148) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А2M-120-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А2M-120-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А2M-120-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 120 | 14,0 | 200 | 40 | 26 | 16 | 21 | 5 | 0,49 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А2M-120-2**(с двумя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А2M-120-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=149) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А2M-150-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А2M-150-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А2M-150-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 150 | 15,8 | 200 | 40 | 28 | 18 | 23 | 5 | 0,55 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А2M-150-2** (с двумя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А2M-150-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=150) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А2M-185-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А2M-185-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А2M-185-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 185 | 17,6 | 214 | 40 | 30 | 20 | 26 | 5 | 0,68 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А2M-185-2**(с двумя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А2M-185-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=151) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А2M-240-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А2M-240-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А2M-240-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 240 | 19,9 | 225 | 60 | 34 | 22 | 29 | 8 | 0,88 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А2M-240-2**(с двумя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А2M-240-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=152) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А2M-300-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А2M-300-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А2M-300-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 300 | 22,1 | 225 | 60 | 36 | 24 | 31 | 8 | 0,97 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А2M-300-2** (с двумя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А2M-300-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=153) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А2M-35-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А2M-35-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А2M-35-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 35 | 7,5 | 172 | 30 | 16 | 10 | 13 | 4 | 0,17 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А2M-35-2**(с двумя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А2M-35-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=154) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А2M-400-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А2M-400-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А2M-400-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 400 | 25,5 | 250 | 60 | 42 | 28 | 36 | 8 | 1,48 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А2M-400-2**(с двумя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А2M-400-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=155) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А2M-50-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А2M-50-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А2M-50-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 50 | 9,0 | 172 | 40 | 18 | 11 | 15 | 4 | 0,22 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А2M-50-2**(с двумя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А2M-50-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=156) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А2M-70-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А2M-70-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А2M-70-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 70 | 10,7 | 182 | 40 | 20 | 12 | 17 | 4 | 0,36 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А2M-70-2**(с двумя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А2M-70-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=157) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А2M-95-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А2M-95-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А2M-95-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | B | a | H | D | d |
| 95 | 12,6 | 186 | 40 | 23 | 14 | 19 | 5 | 0,39 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А2M-95-2**(с двумя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А2M-95-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=158) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А4M-120-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А4M-120-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А4M-120-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | L1 | S |
| 120 | 14,0 | 200 | 80 | 5 | 0,67 |

 **Зажимы аппаратные прессуемые А4M-120-2** (с четырьмя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств. Масса – 0,67 кг.[Зажим аппаратный А4M-120-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=159) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А4M-150-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А4M-150-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А4M-150-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | L1 | S |
| 150 | 15,8 | 200 | 80 | 5 | 0,71 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А4M-150-2**(с четырьмя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А4M-150-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=160) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А4M-185-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А4M-185-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А4M-185-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | L1 | S |
| 185 | 17,6 | 214 | 90 | 5 | 0,77 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А4M-185-2**(с четырьмя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А4M-185-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=161) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А4M-240-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А4M-240-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А4M-240-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | L1 | S |
| 240 | 19,9 | 225 | 100 | 8 | 0,96 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А4M-240-2**(с четырьмя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А4M-240-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=162) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А4M-300-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А4M-300-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А4M-300-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | L1 | S |
| 300 | 22,1 | 225 | 100 | 8 | 1,10 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А4M-300-2**(с четырьмя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А4M-300-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=163) |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А4M-35-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А4M-35-2 |  |

**Зажимы аппаратные прессуемые А4M-35-2** (с четырьмя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств. Масса – 0,137 кг.[Зажим аппаратный А4M-35-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=164) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А4M-400-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А4M-400-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А4M-400-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | L1 | S |
| 400 | 25,5 | 250 | 120 | 8 | 1,92 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А4M-400-2**(с четырьмя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А4M-400-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=165) |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А4M-50-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А4M-50-2 |  |

**Зажимы аппаратные прессуемые А4M-50-2** (с четырьмя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств. Масса – 0,344 кг.[Зажим аппаратный А4M-50-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=166) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А4M-70-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А4M-70-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А4M-70-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | L1 | S |
| 70 | 10,7 | 182 | 70 | 4 | 0,52 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А4M-70-2**(с четырьмя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А4M-70-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=167) |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Зажим аппаратный А4M-95-2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Зажим аппаратный А4M-95-2 |  |

|  |
| --- |
| **Зажим аппаратный А4M-95-2** |
| Для проводов марики М по ГОСТ 839-80 | Размеры, мм | Масса зажима, кг |
| Номер сечения | Диаметр провода, мм | L | L1 | S |
| 95 | 12,6 | 186 | 70 | 5 | 0,57 |

**Зажимы аппаратные прессуемые А4M-95-2**(с четырьмя отверстиями на лапке) предназначены для присоединения медных проводов к выводам аппаратов, а также для соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств.[Зажим аппаратный А4M-95-2](http://www.bester54.ru/goods/index.php?type=description&id=168) |

 |